|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4-осный крытый вагон | 4-осный крытый вагон (с металлической торцовой стеной), **модель 11-066**  | Грузоподъёмность – 66 тМасса вагона (тара) – 23 тОбъём кузова – 120м3  |
| 4-осный крытый цельнометаллический вагон | 4-осный крытый цельнометаллический вагон  | Грузоподъемность – 68 тМасса тары вагона – 22,88 тОбъём кузова – 120м3  |
| 4-осный крытый цельнометаллический вагон с уширенными дверными проемами | 4-осный крытый цельнометаллический вагон с уширенными дверными проемами, **модель 11-217**  | Грузоподъемность – 68 тМасса тары вагона – 24 тОбъём кузова – 120м3  |
| крытый вагон | 4-осный крытый вагон, модель **11-274**  | Грузоподъемность – 50 тМасса тары вагона – 35 тОбъём кузова – 120м3  |
| крытый вагон с переходной площадкой | 4-осный крытый вагон с переходной площадкой и уширенными дверными проемами, модель**11-264**  | Грузоподъемность – 68 тМасса тары вагона – 25 тОбъём кузова – 81м 3(114м 3 – с учётом объёма крыши)  |
| крытый двухъярусный вагон для скота | 4-осный крытый двухъярусный вагон для скота, **модель 11-240** – без служебного помещения**модель 11-245** – со служебным помещением.  | Грузоподъемность – 22 тМасса тары вагона – 25,4 т  |
| крытый цельнометаллический вагон для автомобилей | 4-осный крытый цельнометаллический вагон для автомобилей  | Грузоподъемность – 42 тМасса тары вагона – 42 т  |
| крытый вагон-хоппер для цемента | 4-осный крытый вагон-хоппер для цемента, **модель 11-715**  | Грузоподъемность – 67 тМасса тары вагона – 18,5 тОбъём кузова – 55м3  |
| крытый вагон-хоппер для зерна | 4-осный крытый вагон-хоппер для зерна, **модель 11-739**  | Грузоподъемность – 65 тМасса тары вагона – 22 тОбъём кузова – 93м 3  |
| крытый вагон-хоппер для минеральных удобрений | 4-осный крытый вагон-хоппер для минеральных удобрений, **модель 11-740**  | Грузоподъемность – 64 тМасса тары вагона – 22 тОбъём кузова – 73м 3  |
| вагон для гранулированных полимеров | 4-осный вагон для гранулированных полимеров, **модель 17-495**  | Грузоподъемность – 72 тМасса тары вагона – 28 тОбъём кузова – 146м 3  |
| вагон для гранулированных полимеров | 4-осный вагон для гранулированных полимеров, **модель 17-495**  | Грузоподъемность – 60 тМасса тары вагона – 24 тОбъём кузова – 130м 3  |

ПОЛУВАГОНЫ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8-осный полувагон | 8-осный полувагон  | Грузоподъемность – 225 тМасса тары вагона – 43,3 тОбъём кузова – 137,5м 3  |
| 6-осный цельнометаллический полувагон | 6-осный цельнометаллический полувагон  | Грузоподъемность – 94 тМасса тары вагона – 31 тОбъём кузова – 104м 3  |
| 4-осный цельнометаллический полувагон | 4-осный цельнометаллический полувагон, **модель 12-1000**  | Грузоподъемность – 69 тМасса тары вагона – 22 тОбъём кузова – 73м 3  |
| 4-осный полувагон | 4-осный полувагон, **модель 12-753**  | Грузоподъемность – 69 тМасса тары вагона – 22,5 тОбъём кузова – 74м 3  |
| 4-осный цельнометаллический полувагон с глухим кузовом | 4-осный цельнометаллический полувагон с глухим кузовом, **модель 12-1505**  | Грузоподъемность – 69 тМасса тары вагона – 21,1 тОбъём кузова – 76м 3  |
|  вагон для среднетоннажных контейнеров на базе полувагона | 4-осный вагон для среднетоннажных контейнеров на базе полувагона, **модель 13-Н001**  | Грузоподъемность – 33 тМасса тары вагона – 21 т  |
| цельнометаллический полувагон для технологической щепы | 4-осный цельнометаллический полувагон для технологической щепы, **модель 22-478**  | Грузоподъемность – 58 тМасса тары вагона – 25,85 тОбъём кузова – 135м 3  |
| полувагон-хоппер для горячих окатышей | 4-осный полувагон-хоппер для горячих окатышей, **модель 20-471**  | Грузоподъемность – 65 тМасса тары вагона – 23 тОбъём кузова – 42м 3  |
| хоппер-дозатор с переходной площадкой | 4-осный хоппер-дозатор с переходной площадкой  | Грузоподъемность – 76 тМасса тары вагона – 24 тОбъём кузова – 44,5м 3  |

Платформы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| платформа с металлическими бортами | 4-осная платформа с металлическими бортами, **модель 13-401**  | Грузоподъемность – 70 тМасса тары вагона – 20,9 т  |
| платформа с металлическими бортами | 4-осная платформа с металлическими бортами  | Грузоподъемность – 66 тМасса тары вагона – 21 т  |
| 4-осная платформа | 4-осная платформа, **модель 23-4000**  | Грузоподъемность – 56 тМасса тары вагона – 34 т  |
| 4-осная платформа | 4-осная платформа, **модель 13-935**  | Грузоподъемность – 73 тМасса тары вагона – 27 т  |
| платформа для трансфоматора | 6-осная платформа для трансфоматора, **модель 13-435**  | Грузоподъемность – 93 тМасса тары вагона – 29 т  |
| платформа для колесных пар | 4-осная платформа для колесных пар  | Грузоподъемность – 70 тМасса тары вагона – 24 т  |
| платформа для большегрузных контейнеров | 4-осная платформа для большегрузных контейнеров, **модель 13-470**  | Грузоподъемность – 60 тМасса тары вагона – 22 т  |
| платформа для контейнер-цистерн | 4-осная платформа для контейнер-цистерн, **модель 13-4012-09**  | Грузоподъемность – 72 тМасса тары вагона – 18,24 т  |
| двухярусная платформа для легковых автомобилей | 4-осная двухярусная платформа для легковых автомобилей, **модель 13-479**  | Грузоподъемность – 20 тМасса тары вагона – 26 т  |