|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4-осный крытый вагон | 4-осный крытый вагон (с металлической торцовой стеной), **модель 11-066** | Грузоподъёмность – 66 т Масса вагона (тара) – 23 т Объём кузова – 120м3 |
| 4-осный крытый цельнометаллический вагон | 4-осный крытый цельнометаллический вагон | Грузоподъемность – 68 т Масса тары вагона – 22,88 т Объём кузова – 120м3 |
| 4-осный крытый цельнометаллический вагон с уширенными дверными проемами | 4-осный крытый цельнометаллический вагон с уширенными дверными проемами, **модель 11-217** | Грузоподъемность – 68 т Масса тары вагона – 24 т Объём кузова – 120м3 |
| крытый вагон | 4-осный крытый вагон, модель **11-274** | Грузоподъемность – 50 т Масса тары вагона – 35 т Объём кузова – 120м3 |
| крытый вагон с переходной площадкой | 4-осный крытый вагон с переходной площадкой и уширенными дверными проемами, модель**11-264** | Грузоподъемность – 68 т Масса тары вагона – 25 т Объём кузова – 81м 3 (114м 3 – с учётом объёма крыши) |
| крытый двухъярусный вагон для скота | 4-осный крытый двухъярусный вагон для скота, **модель 11-240** – без служебного помещения **модель 11-245** – со служебным помещением. | Грузоподъемность – 22 т Масса тары вагона – 25,4 т |
| крытый цельнометаллический вагон для автомобилей | 4-осный крытый цельнометаллический вагон для автомобилей | Грузоподъемность – 42 т Масса тары вагона – 42 т |
| крытый вагон-хоппер для цемента | 4-осный крытый вагон-хоппер для цемента, **модель 11-715** | Грузоподъемность – 67 т Масса тары вагона – 18,5 т Объём кузова – 55м3 |
| крытый вагон-хоппер для зерна | 4-осный крытый вагон-хоппер для зерна, **модель 11-739** | Грузоподъемность – 65 т Масса тары вагона – 22 т Объём кузова – 93м 3 |
| крытый вагон-хоппер для минеральных удобрений | 4-осный крытый вагон-хоппер для минеральных удобрений, **модель 11-740** | Грузоподъемность – 64 т Масса тары вагона – 22 т Объём кузова – 73м 3 |
| вагон для гранулированных полимеров | 4-осный вагон для гранулированных полимеров, **модель 17-495** | Грузоподъемность – 72 т Масса тары вагона – 28 т Объём кузова – 146м 3 |
| вагон для гранулированных полимеров | 4-осный вагон для гранулированных полимеров, **модель 17-495** | Грузоподъемность – 60 т Масса тары вагона – 24 т Объём кузова – 130м 3 |

ПОЛУВАГОНЫ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8-осный полувагон | 8-осный полувагон | Грузоподъемность – 225 т Масса тары вагона – 43,3 т Объём кузова – 137,5м 3 |
| 6-осный цельнометаллический полувагон | 6-осный цельнометаллический полувагон | Грузоподъемность – 94 т Масса тары вагона – 31 т Объём кузова – 104м 3 |
| 4-осный цельнометаллический полувагон | 4-осный цельнометаллический полувагон, **модель 12-1000** | Грузоподъемность – 69 т Масса тары вагона – 22 т Объём кузова – 73м 3 |
| 4-осный полувагон | 4-осный полувагон, **модель 12-753** | Грузоподъемность – 69 т Масса тары вагона – 22,5 т Объём кузова – 74м 3 |
| 4-осный цельнометаллический полувагон с глухим кузовом | 4-осный цельнометаллический полувагон с глухим кузовом, **модель 12-1505** | Грузоподъемность – 69 т Масса тары вагона – 21,1 т Объём кузова – 76м 3 |
| вагон для среднетоннажных контейнеров на базе полувагона | 4-осный вагон для среднетоннажных контейнеров на базе полувагона, **модель 13-Н001** | Грузоподъемность – 33 т Масса тары вагона – 21 т |
| цельнометаллический полувагон для технологической щепы | 4-осный цельнометаллический полувагон для технологической щепы, **модель 22-478** | Грузоподъемность – 58 т Масса тары вагона – 25,85 т Объём кузова – 135м 3 |
| полувагон-хоппер для горячих окатышей | 4-осный полувагон-хоппер для горячих окатышей, **модель 20-471** | Грузоподъемность – 65 т Масса тары вагона – 23 т Объём кузова – 42м 3 |
| хоппер-дозатор с переходной площадкой | 4-осный хоппер-дозатор с переходной площадкой | Грузоподъемность – 76 т Масса тары вагона – 24 т Объём кузова – 44,5м 3 |

Платформы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| платформа с металлическими бортами | 4-осная платформа с металлическими бортами, **модель 13-401** | Грузоподъемность – 70 т Масса тары вагона – 20,9 т |
| платформа с металлическими бортами | 4-осная платформа с металлическими бортами | Грузоподъемность – 66 т Масса тары вагона – 21 т |
| 4-осная платформа | 4-осная платформа, **модель 23-4000** | Грузоподъемность – 56 т Масса тары вагона – 34 т |
| 4-осная платформа | 4-осная платформа, **модель 13-935** | Грузоподъемность – 73 т Масса тары вагона – 27 т |
| платформа для трансфоматора | 6-осная платформа для трансфоматора, **модель 13-435** | Грузоподъемность – 93 т Масса тары вагона – 29 т |
| платформа для колесных пар | 4-осная платформа для колесных пар | Грузоподъемность – 70 т Масса тары вагона – 24 т |
| платформа для большегрузных контейнеров | 4-осная платформа для большегрузных контейнеров, **модель 13-470** | Грузоподъемность – 60 т Масса тары вагона – 22 т |
| платформа для контейнер-цистерн | 4-осная платформа для контейнер-цистерн, **модель 13-4012-09** | Грузоподъемность – 72 т Масса тары вагона – 18,24 т |
| двухярусная платформа для легковых автомобилей | 4-осная двухярусная платформа для легковых автомобилей, **модель 13-479** | Грузоподъемность – 20 т Масса тары вагона – 26 т |